                                         RWRITE5

                                         RWRITE4

                                                                                           R5OUT[0:7]

                                                                                           R4OUT[0:7]

                                                                                                              R45OUT[0:7]
RSEL1

R4567OUT[0:7]
                                                                                                           R6OUT[0:7]

ALUA[0:7]

R123OUT[0:7]

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]

                                                                                                                  R01OUT[0:7]

                                                                                                           R23OUT[0:7]

                                                                                                         RSEL0

                                                                                                    A[0:7]

                                                                                                    B[0:7]

                                                                                                        S
                                                                                                      C[0:7]
                                                                                      CLK

                                                                                      RWRITE5

                                                                                      RWRITE4

                                                                                         CLK

                                                                                    CE

                                                                                    CLK
                                                                                  OUT[0:7]

                                                                                  IN[0:7]

ALUOUT[0:7]

                                                                                    CE

                                                                                    CLK
                                                                                  OUT[0:7]

                                                                                  IN[0:7]

                                                                                           R3OUT[0:7]
                                                                                    CE

                                                                                    CLK
                                                                                  OUT[0:7]

                                                                                  IN[0:7]

                                                                                           R2OUT[0:7]

MEMOUT[0:7]

OPWRITE

FILE=SEQ

SEQUENCEUR

RWRITE

PCSEL
PCLOAD

MEMWR
MEMOE

INSTR1

INSTR0

C2

C1

C0

ALUZ

ALUC

ALUSEL
ALUOP[0:2]
INSTR1

INSTR0

FILE=OPDECODE

OP DECODE

RSEL[0:2]

PCINC

PCADD

OP[0:7]

CTE[0:3]

ACCSEL

ACCMUX[0:1]

R0R1INSEL

R4OUT[0:6]

   R6OUT[0:3]

RSEL2

R5OUT[0:7]

MEMADR[0:15]

MEMADR[0:7]

MEMADR[8:15]

OPCODE[0:7]

ALUZ

ALUC

ALUSEL

                                                                           R0IN[0:7]

PCADDVAL[0:7]

PCADD

PCLOAD

PCH[0:7]

PCL[0:7]

R0IN[0:7]

CLK
R1IN[0:7]

PCINC

                                                                                                          RSEL0

MEMOE

MEMWR

RWRITE

PCLOAD

PCSEL

B
B
B

B

B

B

B

B

B
B
B
B
B

                                                                                         OR2

                                                                                           OR2
                                                      AND2

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]
CE

CLK
OUT[0:7]

IN[0:7]

CLK

            AND2B1

                        A0
                        A1
                        A2
                        EN

                             O0
                             O1
                             O2
                             O3
                             O4
                             O5
                             O6
                             O7

                       D3-8E

AND2

                                                                                                    A[0:7]

                                                                                                    B[0:7]

                                                                                                        S
                                                                                                      C[0:7]

                                                                                     CE

                                                                                     CLK
                                                                                   OUT[0:7]

                                                                                   IN[0:7]
CLK1

CLK

                                                          INV

CLK

OPWRITE

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]

PCSEL

PCSEL

CE

CLK
OUT[0:7]

IN[0:7]

                                                                                     CE

                                                                                     CLK
                                                                                   OUT[0:7]

                                                                                   IN[0:7]

                                                                                       CLK PCLOAD
PCADD
OPCODE

GND

                                               GND ONE

MEMWR
MEMOE

                                                                                   CLK

                                                                                                 A[0:7]

                                                                                                 B[0:7]

                                                                                                     S
                                                                                                   C[0:7]

                                                                                                     RSEL0

                                                               A[0:7]

                                                               B[0:7]

                                                                   S
                                                                 C[0:7]

                                                                    R0R1INSEL

                                                                                                                      CLK

ACCSEL
RWRITE

            RSEL0
            RSEL1
            RSEL2

                                                                                 RWRITE3

                                     RWRITE0
                                     RWRITE1
                                     RWRITE2
                                     RWRITE3

RWRITE
ACCSEL

ACCIN[0:7] ACCUMULATEUR

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]

ACCMUX0

ACCMUX0

ACCMUX1

ACCINA[0:7]

ACCINB[0:7]

                                                                                   CLK

CTE[0:3]

RSEL[0:2]
ACCMUX[0:1]
ACCSEL

PCADD
PCINC
R0R1INSEL

                                         PCLOAD
                                     R0R1INSEL
                                                                    R0R1INSEL

                                                                RWRITE0
PCH[0:7]

                                                                RWRITE1

CTEL[0:7]

A[0:7]

B[0:7]

S
C[0:7]
CTEH[0:7]

B

ACCOUT0
ACCOUT1
ACCOUT2
ACCOUT3
CTE0
CTE1
CTE2
CTE3

CTEH0

B

CTEH1

B

CTEH2
CTEH3
CTEH4
CTEH5
CTEH6
CTEH7

CTE0
CTE1
CTE2

CTEL0
CTEL1
CTEL2
CTEL3
CTEL4
CTEL5
CTEL6
CTEL7

CTE3

INSTR0
INSTR1

INSTR1

ALUOP[0:2]

OPWRITE

PCL[0:7]

                                                                                         R0OUT[0:7]

                                                                                        R1OUT[0:7]

                                                               A[0:7]

                                                               B[0:7]

                                                                   S
                                                                 C[0:7]
                                                                       R1IN[0:7]

PCINC

INSTR0

ONE

CLK

ALUZ ALUC

ALUSEL

RWRITE

CLK

ALUOP[0:2]

AND2 CLK

B[0:7]

ALU 8 BITS

ALUWRITE

Z C S[0:7]

OP[0:2]

A[0:7]

ACCOUT[0:7]

                                                                                 RWRITE2

                                                                                   CLK

                                                                                                                   A[0:7]

                                                                                                                   B[0:7]

                                                                                                                        S
                                                                                                                     C[0:7]

RSEL1

                                                                                                                    A[0:7]

                                                                                                                    B[0:7]

                                                                                                                        S
                                                                                                                      C[0:7]

MEMWR
MEMOE

DOUT[0:7] DIN[0:7]

A[0:15]

                     E/S

             K[0:3]
             B[0:6]

             A[0:7]

                       KEYB
                       AFFSEL

                       AFFLED

                                                                                CE

                                                                                CLK
                                                                              OUT[0:7]

                                                                              IN[0:7]

C
CE

Q0
Q1
Q2
R TC

C8BCR

CLK1

CLK

CLOCK